NOTICE DE MONTAGE DES VITRINES 5 FACES :


· Vissez les faces A et C sur les chants des faces B et D.
· Vissez ensuite le dessus sur les faces A, B, C et D.
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[bookmark: _GoBack]Entretien :
Ne pas utiliser de produits contenant de l’alcool, comme les produits à vitres.
Les cires en bombe ou les produits antistatiques comme ceux pour les écrans d’ordinateurs sont recommandés.
1 flacon échantillon de notre référence PEL est joint à cet envoi. Ce produit spécifique pour le Plexiglass fait baisser l’électricité statique et assure une brillance optimale.
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